Trvalo pružná výplň namáhaných dilatačných škár, vyznačujúca sa schopnosťou eliminovať negatívne vplyvy tepelnej rozťažnosti stavebných materiálov. Špeciálna konštrukcia pásov zabraňuje úniku cementovej vody z betónu do obvodového muriva či voľných plôch. Pre uľahčenie montáže vyrábaný i v prevedení so samolepiacim prúžkom.

**Charakteristika**

* Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti,
* Trvalo pružná výplň dilatačných škár znižujúca prenos hluku z podláh do obvodových stien,
* Vynikajúca ohybnosť a trvalá pružnosť,
* Jednoduchá spracovateľnosť a deliteľnosť,
* Nenasiakavý a chemicky odolný.

**Balenie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **obj. číslo** | **hrúbka (mm) / šírka (mm) x dĺžka (m)** | **upresňujúci popis** | **počet ks v kartóne** | **farba** | **EAN** | **poznámka** |
| B9107PA | 5 / 80 x 50 | s fóliou | voľne | šedá | 8595100135759 | Na objednávku |
| B91071PA | 5 / 100 x50 | s fóliou | voľne | šedá | 8595100135766 | Na objednávku |
| B91073PA | 5 / 150 x 50 | s fóliou | voľne | šedá | 8595100135773 | Na objednávku |
| B9108PA | 10 / 100 x 50 | s fóliou | voľne | šedá | 8595100135780 | Na objednávku |
| B9109 | 10 / 80 x 50 | s fóliou | voľne | šedá | 8595100135797 | Na objednávku |
| B9115 | 5 / 80 x 50 | bez fólie | voľne | šedá | 8595100135803 | Na objednávku |
| B9116 | 5 / 100 x 50 | bez fólie | voľne | šedá | 8595100135810 | Na objednávku |
| B9120 | 8 / 100 x 50 | bez fólie | voľne | šedá | 8595100135834 |  |
| B9123 | 10 / 100 x 50 | bez fólie | voľne | šedá | 8595100135858 |  |