Na kotvenie svorníkov a armovacích výstuh v dutých materiáloch, kde sitko je naplnené až po okraj Chemickou kotvou a potom je svorník alebo výstuha skrutkovacím pohybom vtlačená dovnútra. Kovové sitká sú v metrových dĺžkach a montážnik si ich môže skrátiť na požadovanú dĺžku.

**Balenie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **obj. číslo** | **kovové sitko - rukáv** | **vonkajšie rozmery (mm)** | **určené pre skrutku MXX** | **počet ks v kartóne** | **EAN** |
| 74070RL | SHK 12-M | Ø11 x 1000 | M6 - M8 | 10 / 50 ks | 8595100116956 |
| 74071RL | SHK 16-M | Ø14 x 1000 | M10 | 10 / 50 ks | 8595100116963 |
| 74072RL | SHK 22-M | Ø20 x 1000 | M12-M14 | 5 / 25 ks | 8595100116970 |