Slúži na spevnenie hrán dverových ostení, priechodov alebo vonkajších rohov na chodbách a iných komunikačných priestorov, kde je nadmerný pohyb ľudí.

### Balenie

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **obj. číslo** | **šírka (mm)** | **dĺžka (m)** | **počet ks v kartóne** | **farba** | **EAN** |
| B4442BD | 50 | 30 m | voľne | - | 8595100139733 |