SOV100 – základná verzia je vybavená svorkovnicou umožňujúcou pripojenie ventilátora k elektrickej sieti. Spúšťanie ventilátora sa môže uskutočniť samostatným spínačom alebo vypínačom osvetlenia miestnosti.

### Balenie

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **obj. číslo** | **typ** | **materiál** | **počet ks v balení** | **rozmery** | **farba** | **EAN** |
| VE1174 | SOV Ø100 | ABS | 10 | ØA-100mm, A/B-160mm, C/D-139mm, X/Y-164mm, W/Z-107/77mm | biela | 8595100149213 |

**PRÍSLUŠENSTVO - Sada skrutiek s hmoždinkou**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Príkon (W)** | **Výkonnosť (m3/h)** |
| **VE1174** | 14 | 88  |