SOV100D – verzia s dobehom (Timer) je vybavená časovým dobehom (TIMER) a doštičkou pre pripojenie napájania. Môže spolupracovať s vypínačom osvetlenia (vypnutie osvetlenia spúšťa časový systém). Vypnutie ventilátora sa uskutočňuje elektrickým časovým systémom s nastaviteľným meškaním (od 3 do 30 min.) po vypnutí osvetlenia. Meškanie doby vypnutia ventilátora je možné plynulo regulovať potenciometrom.

### Balenie

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **obj. číslo** | **typ** | **materiál** | **počet ks v balení** | **rozmery** | **farba** | **EAN** |
| VE1175 | SOVD Ø100 | ABS | 10 | ØA-100mm, A/B-160mm, C/D-139mm, X/Y-164mm, W/Z-107/77mm | biela | 8595100149220 |

**PRÍSLUŠENSTVO - Sada skrutiek s hmoždinkou**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Príkon (W)** | **Výkonnosť (m3/h)** |
| **VE1175** | 14 | 88 |