SOV100 P – verzia so snímačom pohybu je vybavená pohybovým čidlom. Ventilátor pripojený k napájaniu sa spustí, keď je zaznamenaný pohyb. Vypnutie je možné regulovať s oneskorením 3 – 30 minút po poslednom zaznamenaní pohybu. Úprave je nápomocná LED dioda (zelenomodrá) vedľa potenciometra, ktorá určuje citlivosť detektoru pohybu.

### Balenie

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **obj. číslo** | **typ** | **materiál** | **počet ks v balení** | **rozmery** | **farba** | **EAN** |
| VE1176 | SOVP Ø100 | ABS | 10 | ØA-100mm, A/B-160mm, C/D-139mm, X/Y-164mm, W/Z-103/77mm | biela | 8595100149237 |

**PRÍSLUŠENSTVO - Sada skrutiek s hmoždinkou**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Príkon (W)** | **Výkonnosť (m3/h)** |
| **VE1176** | 14 | 90 |