Termoizolačný materiál: Polystyrén, minerálna vata
Podklad: prvky z dreva, OSB, drevotrieskové a drevovláknité
Materiál: polypropylén PP
Priemer otvoru pre vrut - 5 mm.

**Balenie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **obj. číslo** | **typ** | **priemer (mm)** | **počet ks v balení** | **EAN** |
| Z5051 | KC so záslepkou | 64 | 100 ks | 8595100134189 |