Termoizolačný materiál: Polystyrén EPS, XPS

Podklad: (A)-betón, (B) - kameň, plná tehla

Účinná kotevná dĺžka: 25 mm

Hmoždinka: kopolymér polypropylénu PP odolný proti úderu, polyamid PA 6.0 (nylón).

Tŕň: polyamid PA 6.0 (nylón) modifikovaný skleneným vláknom

Dĺžka: 70 - 220 mm

ETA-07/0291

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

**Balenie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **obj. číslo** | **typ** | **dĺžka (mm)** | **počet ks v balení** | **EAN** |
| Z00068 | KI 70 | 70 | 250 ks | 8595100131195 |
| Z000680 | KI 90 | 90 | 250 ks | 8595100131201 |
| Z000682 | KI 110 | 110 | 250 ks | 8595100131225 |
| Z000683 | KI 120 | 120 | 250 ks | 8595100131232 |
| Z000684 | KI 130 | 130 | 250 ks | 8595100131249 |
| Z000685 | KI 140 | 140 | 250 ks | 8595100131256 |
| Z000686 | KI 160 | 160 | 250 ks | 8595100131263 |
| Z000687 | KI 180 | 180 | 250 ks | 8595100131270 |
| Z000688 | KI 200 | 200 | 250 ks | 8595100131287 |
| Z000689 | KI 220 | 220 | 250 ks | 8595100140012 |