VA 100, VA 120 - sú vybavené napájacou diódou (dióda signalizuje prácu ventilátora) a svorkovnicou pre pripojenie napájania. Spúšťanie ventilátora sa môže uskutočniť samostatným spínačom alebo vypínačom osvetlenia miestnosti. Ventilačno-axiálne ventilátory série VA sú určené k podpore ventilácií v obytných budovách a v priestoroch verejného úžitku. Vyznačujú sa tichou prácou a nízkou spotrebou el. energie, vysokou spoľahlivosťou a vysokým výkonom. Ventilátory počas práce neruší iné elektronické zariadenie.

### Balenie

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **obj. číslo** | **typ** | **materiál** | **počet ks v balení** | **rozmery** | **farba** | **EAN** |
| VE1170 | Ø120 | ABS | 10 ks | Ø120mm, A150mm, B150mm, C129mm, D129mm, X154mm, Y154mm, W87mm, Z77mm | biela | 8595100148490 |
| VE1171 | Ø100 | ABS | 10 ks | Ø100mm, A150mm, B150mm, C129mm, D129mm, X154mm, Y154mm, W87mm, Z77mm | biela | 8595100148506 |

**PRÍSLUŠENSTVO - sada skrutiek s hmoždinkou**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Príkon (W)** | **Výkonnosť (m3/h)** |
| **VE1170** | 17 | 150 |
| **VE1171** | 14 | 98  |