VAD 100, VAD 120 - sú vybavené časovým dobehom (TIMER), diódou (pre signalizáciu práce ventilátora) a doštičkou pre pripojenie napájania. Môže spolupracovať s vypínačom osvetlenia (vypnutie osvetlenia spúšťa časový systém). Vypnutie ventilátora sa uskutočňuje elektronickým časovým systémom s nastaviteľným oneskorením (od 3 do 30 min.) po vypnutí osvetlenia. Oneskorenie času vypnutia ventilátora je možné plynule regulovať potenciometrom umiestneným na plošnom spoji, ktorý je označený symbolom ČAS / TIME (zmena polohy potenciometra vpravo predlžuje pracovný čas, naproti tomu zmena polohy potenciometra vľavo skracuje pracovný čas). Ventilačno-axiálne ventilátory série VAD sú určené k podpore ventilácie v obytných budovách a v priestoroch verejného úžitku. Vyznačujú sa tichou prácou a nízkou spotrebou el. energie, vysokou spoľahlivosťou a vysokým výkonom. Ventilátory počas práce nerušia iné elektronické zariadenia.

### Balenie

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **obj. číslo** | **typ** | **materiál** | **počet ks v balení** | **rozmery** | **farba** | **EAN** |
| VE1172 | Ø120 | ABS | 10 ks | Ø120mm, A150mm, B150mm, C129mm, D129mm, X154mm, Y154mm, W87mm, Z77mm | biela | 8595100148513 |
| VE1173 | Ø100 | ABS | 10 ks | Ø100mm, A150mm, B150mm, C129mm, D129mm, X154mm, Y154mm, W87mm, Z77mm | biela | 8595100148520 |

**PRÍSLUŠENSTVO - Sada skrutiek s hmoždinkou**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Príkon (W)** | **Výkonnosť (m3/h)** |
| **VE1172** | 17 | 150 |
| **VE1173** | 14 | 98 |