VKS100 - základná verzia je vybavená svorkovnicou umožňujúcou pripojenie ventilátora k elektrickej sieti. Spustenie ventilátora sa môže uskutočniť samostatným spínačom alebo vypínačom osvetlenia miestnosti.

### Balenie

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **obj. číslo** | **typ** | **materiál** | **počet ks v balení** | **rozmery** | **farba** | **EAN** |
| VE1177 | VKS Ø100mm | ABS | 10 ks | Ø-100mm, W-85mm, Z-53mm | biela | 8595100149244 |
| VE1178 | VKS Ø125mm | ABS | 10 ks | Ø125mm, W-72mm, Z-42mm | biela |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|              | **Príkon (W)** | **Výkonnosť (m3/h)** |
| **VE1177** | 14 | 101 |
| **VE1178** | 17 | 154 |

Pozn: Všetky typy a modely stenových, stropných a kanálových sú určené k podpore ventilácie v obytných budovách a priestoroch verejného záujmu. Vyznačujú sa tichou prácou a nízkou spotrebou el.energie, vysokou spoľahlivosťou a vysokým výkonom. Ventilátory počas práce nerušia iné elektronické zariadenia. Pripojenie len na 230V/50Hz. Stupeň ochrany u všetkých uvádzaných typov IPX4.