Pre vyrovnanie nerovného podkladu a docielenie priamosti predovšetkým soklového (zakladacieho) profilu sa odporúča používať vymedzovacie podložky vyrábané v niekoľkých hrúbkach, ktoré možno variabilne kombinovať.

**Balenie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **obj. číslo** | **typ (šírka)** | **počet ks v balení** | **EAN** |
| Z4060 | 2 mm | 50 ks | 8595100133441 |
| Z4061 | 3 mm | 50 ks | 8595100132833 |
| Z4062 | 4 mm | 50 ks | 8595100133458 |
| Z4063 | 5 mm | 50 ks | 8595100132840 |
| Z4064 | 10 mm | 50 ks | 8595100132857 |