Pre skúsených montážnikov okien a dverí. Pred aplikáciou PUR pien odstránite vodou z rozprašovača zvyšky prachu a u nasiakavých podkladov tak zlepšíte priľnavosť peny. Po aplikácií peny jemným rozptylom vody skvalitníte štruktúru peny a urýchlite tým vytvrdnutie a zľahka zvýšite výsledný objem. Trysku rozprašovača možno regulovať a tak upravovať rozptyl vody. Objem nádrže 1l.

**Balenie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **obj. číslo** | **obal** | **obsah** | **počet ks v kartóne** | **EAN** |
| 40411RL | dóza s rozprašovačom | 1 l | voľne | 8595100128393 |