Slúži k prechodu z plochého ventilačného vedenia na guľaté u priameho ventilačného systému.

### Balenie

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **obj. číslo** | **typ** | **materiál** | **počet ks v balení** | **rozmery** | **farba** | **EAN** |
| VE1198 | Ø110x55/100 | ABS | 8 ks | Ø-103mm, A-110mm, B-55mm | biela | 8595100148698 |