Hlavný stavebný prvok ventilačného systému. Možno ho ľubovoľne skracovať na požadovanú dĺžku.

### Balenie

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **obj. číslo** | **typ** | **materiál** | **počet ks v balení** | **rozmery** | **farba** | **EAN** | **poznámka** |
| VE1190 | Ø100x1000 | PVC | 10 ks | Ø2-100mm, H-1m, Ø1-103mm | biela | 8595100148612 |  |
| VE1191 | Ø100x500 | PVC | 10 ks | Ø2-100mm, H-0,5m, Ø1-103mm | biela | 8595100148629 |  |
| VE11911 | Ø125x1000 | PVC | 10 ks | Ø2-125mm, H-1m, Ø1-128mm | biela |  | Novinka |
| VE11912 | Ø125x500 | PVC | 10 ks | Ø2-125mm, H-0,5m, Ø1-128mm | biela |  | Novinka |
| VE11913 | Ø150x1000 | PVC | 10 ks | Ø2-150mm, H-1m, Ø1-153mm | biela |  | Novinka |
| VE11914 | Ø150x500 | PVC | 10 ks | Ø2-150mm, H-0,5m, Ø1-153mm | biela |  | Novinka |