Plastová fréza pre použitie pri montáži kontaktných zatepľovacích systémov. Fréza je prispôsobená tak, aby dokonale vyhĺbila otvor presného priemeru a hĺbky, aký má EPS zátku. Týmto spôsobom získate zatepľovací systém bez bodových tepelných mostov.

**Charakteristika**

* Jednoduchá príprava a manipulácia
* Rýchla a presná montáž
* Vysoká efektivita
* Zabraňuje efektu tzv. tmavej resp. svetlej lienke na systéme
* Veľmi účinný výsledný efekt

**Balenie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **obj. číslo** | **upresňujúci popis** | **typ** | **počet ks v kartóne** | **farba** | **EAN** |
| Z000902 | priemer 67mm | plast | voľne | červená | 8595100161703 |