Na aplikácie – vytláčanie tmelov alebo lepidiel z kartuší. Pištoľ je dodávaná s prevodom pre plynulý tlak a ľahkosť vytláčania.

**Charakteristika**

* Masívny posuvný segment umožňujúci aplikáciu bez sklzu vodiacej tyče
* Konštrukcia mechanizmu z ľahkých zliatin s vysokou pevnosťou
* Dlhá funkčnosť a životnosť

**Balenie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **obj. číslo** | **upresňujúci popis** | **typ** | **počet ks v kartóne** | **farba** | **EAN** |
| N152 | pištoľ PRO 2000 | s prevodom | 1 ks | - | 8595100114099 |