Na aplikácie – vytláčanie tmelov alebo lepidiel zo salámy (hadicových sáčkov). Varianty: mechanická alebo pneumatická. Dodávame tiež náhradne špičky do pištolí MK5.

**Charakteristika**

* Okamžitá použiteľnosť, jednoduchá obsluha
* Prevodový mechanizmus umožňujúci jednoduchú a plynulú aplikáciu (MK5H)
* Zosilnený posuvný segment zaisťuje dlhú funkčnosť a životnosť (MK5H)
* Nastaviteľná regulácia tlaku vzduch na piest kartuše (MK5P)
* Nastaviteľné umiestnenie rukoväte pre ideálne vyváženie (MK5P)

**Balenie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **obj. číslo** | **upresňujúci popis** | **typ** | **počet ks v kartóne** | **EAN** |
| N141 | pištoľ MK5 H600 | mechanická - ručná | voľne | 8595100106643 |
| S31 | náhradná špička do pištole MK5 | pre oba typy | voľne | 8595100114150 |
| N140 | pištoľ MK5 P600 | pneumatická | voľne | 8711595009522 |