Na odstránenie prebytočnej vrstvy naneseného tmelu, dokonale hladký povrch a vzhľad tmelených škár. Podľa požadovaného profilu škáry vhodnou stranou možno vyprofilovať tmelovú vrstvu do požadovaného dokonalého vzhľadu.

**Charakteristika:**

* Okamžite a jednoducho použiteľné
* Vďaka obsahu silikónu zabraňuje prilepeniu tmelov a uľahčuje čistenie
* Umožňuje rýchlo a presne docieliť požadovaný profil škáry
* Umožňuje stiahnuť prebytočný tmel a tzv. „zaťaženie“ tmelovej vrstvy do škáry

*Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.*

**Technická dokumentácia**

**Balenie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **obj. číslo** | **typ** | **počet ks v kartóne** | **farba** | **EAN** |
| S2510RL | tmeliarska škárovacia stierka, hobby | voľne | - | 8595100106544 |
| S091 | plastová štvorhranná stierka zelená- profi | voľne | zelená | 8595100114334 |
| S25 | silikónová stierka, štvorhranná, sklenárska - profi | voľne | - | 8595100114327 |