Na efektívne zakrytie stavebných strojov, materiálov, náradia a náčinia, ale i nábytku a podláh v domácnostiach, pri búracích prácach proti drobným úlomkom tehál alebo omietky. V záhrade môže poslúžiť na zakrytie dreva na vykurovanie, slamy alebo zhrabaného lístia. Odolná proti poveternostným vplyvom, prepichnutiu a pretrhnutiu, vodonepriepustná, ľahko umývateľná.

**Balenie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **obj. číslo** | **šírka (m) x dĺžka (m)** | **hrúbka (µm)** | **počet ks v kartóne** | **farba** | **EAN** |
| B885FOL | 4 x 5 | 40 | 10 ks | čierna  | 8595100113917 |
| B886FOL | 4 X 6 | 70 | 10 ks | čierna  | 8595100113924 |