Pre domácich majstrov v maloobchodnom atraktívnom balení. Vyplňovací povrazec slúži ako vyplňovací materiál v napojovacích a pohybových škárach, kde má za úlohu vytvoriť vhodné rozmery tesnenej škáry. Tým vzniká úspora ekonomického dávkovania tmelu. Typ povrazca: PE – kruhové prierezy z penového polyetylénu s uzavretými bunkami.

**Charakteristika:**

* Polyetylénové kruhové šnúry s uzavretými bunkami
* Odoláva vode, je trvalo pružný a odolný voči starnutiu
* Nenasiakavý
* Jednoducho opracovateľný
* Bez vplyvu na životné prostredie

*Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.*

**Technická dokumentácia**

**Balenie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **obj. číslo** | **typ** | **priemer povrazca (mm)** | **počet metrov v balení** | **farba** | **EAN** |
| S485 | P.E. | 6 | 10 m | šedá | 8595100119650 |
| S486 | P.E. | 8 | 5 m | šedá | 8595100119667 |
| S487 | P.E. | 10 | 5 m | šedá | 8595100119674 |